Author: Natasha

Г.Волгоград

Используемая литература:

http://www.w3.org/1999/xhtm
http://www.stroinauka.ru/detailview.asp
Книга по ОБЖ 8 класс
Учителя ОБЖ :
Горюнову Лилию Владимировну

Благодарим за
помощь:

Школа № 13

Г.Волгоград

Адрес школы:
Ул. Рабочая, д. 234
г. Волгоград

Телефон: (8442)45-67-74
Эл. почта: 13school@mail. ru.

Авторы:
Люмина Наташа
Никитин Саша

Выдержит ли наш дом землетрясение?

Цель исследования: определение наиболее прочной конструкции дома при землетрясении.
Метод исследования: анализ литературы по данной теме.
В ходе исследования были рассмотрены четыре вида домов:
Монолитные.
Кирпичные.
Панельные.
Деревянные (рубленные).

Сейсмостойкость жилых зданий зависит от многих факторов. Это и сейсмические свойства площадки строительства, планировочные и конструктивные характеристики здания, его возраст и техническое состояние и т.п. Из комплекса этих факторов и складывается судьба дома и людей в нем во время землетрясения.

Монолитные дома.
Эти дома оказались сейсмостойкими, если количество этажей в них не превышало 2-3 этажей. В основном используются в строительстве домов монолитные стены как несущие и считаются самыми прочными.
Панельные дома.
Такие дома могут быть многоэтажными(7-9 этажей). Но по прочности они уступают монолитным постройкам.
Кирпичные дома.
Такие дома оказались самими плохими в устойчивости пере землетрясениями. Они «рассыпаются» даже при незначительных подземных толчках, при этом высота здания в принципе не имеет никакого значения.
Победитель нашего исследования деревянный дом.
Деревянные дома очень при землетрясениях и ураганах.

Г.Волгоград

Адрес школы:
Ул. Рабочая, д. 234
г. Волгоград

Телефон: (8442)45-67-74
Эл. почта: 13school@mail. ru.

Спасибо за внимание.